

**Проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Перерва, д.34**



- ограждающее устройство (шлагбаум)

**Ограждающее устройство №1**

**Тип шлагбаума**



Шлагбаум крепится болтами на металлическую закладную вмонтированную в бетонное основание. На стойке шлагбаума находится электрический привод, а также блок электронного управления. Привод, поднимающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора. Шлагбаум оснащен регулируемыми элементами безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

**Размеры шлагбаума**

Длина стрелы шлагбаума – 4500 мм

Высота стрелы шлагбаума – 4500 мм

Ширина стрелы шлагбаума – 70 мм

Высота стойки шлагбаума – 1000 мм

Длина стойки шлагбаума – 340 мм

Ширина стойки шлагбаума – 2200 мм

Высота установки стрелы шлагбаума – 835 мм.